Променливотокови вериги

Разполагате с: резистор с неизвестно съпротивление , кондензатор с неизвестен капацитет , индуктивност с неизвестна големина  (те са запоени в кутия между съседни изводи, съответно 1-2, 2-3 или 3-4), мултицет (с упътване), източник на променливо напрежение (с упътване), свързващи проводници, линийка и милиметрова хартия.  
Всички измерени данни записвайте в предоставените ви листа с таблици. Крайните резултати с техните мерни единици записвайте в таблицата за отговори. 

Задача 1 Разпознаване на местата на трите елемента
Използвайки само мултицета, разпознайте местата на резистора, кондензатора и индуктивността. Запишете предположението си в таблицата за отговори. [1.0 т.]  

Задача 2 Измервания на  верига
Нагласете източника („генератора“) на променливо напрежение в режим на генерация на синусово напрежение. Амплитудата му я усилете докрай (от потенциометъра „AMPL“). Използвайте изхода „OUTPUT“. На дисплея се вижда линейната честота  на изходното напрежение. Не давайте изхода му „накъсо“! За по-лесни и бързи измервания използвайте „пипалата“ на мултицета. 
Внимание: 
1. Изходното напрежение на генератора не е постоянно по амплитуда, а може да варира в зависимост от включения към изхода му товар.
[bookmark: _GoBack]2. Мултицетът мери точно променливо напрежение само в честотния диапазон (40 Hz – 400 Hz). Вие обаче може да го използвате и за измерване на напрежения с много по-високи честоти, допускайки, че напрежението , което мери, зависи от истинската стойност  така: , където  е една бавно и плавно намаляваща с честотата функция.  
3. Тъй като на изхода „OUTPUT“ към променливото напрежение може да има добавено и постоянно напрежение, включете „DC OFFSET“ и проверявайки с мултицета в режим на постоянно напрежение, минимизирайте това постоянно напрежение. 

a) Измерете стойността на съпротивлението . [0.5 т.]
	б) Сглобете верига от последователно свързани съпротивление  и кондензатор . Измерете зависимостите на напрежението  върху резистора и на напрежението  върху  веригата от честотата в интервала [80 Hz – 800 Hz]. Винаги измервайте последователно двете напрежения при една и съща честота! Данните попълнете в таблица. [2.0 т.]
	в) От получените данни, използвайки подходящи променливи, постройте графика, която да изглежда права линия. Импедансът  на тази  верига e  , където  е кръговата честота, . [2.0 т.]
	г) От получената графика изчислете графично стойността на капацитета . [1.0 т.]  

Задача 3 Измервания на  верига
	a) Сглобете верига от успоредно свързани кондензатор  и индуктивност  и последователно на тях свързано съпротивление . Импедансът  на тази  верига e  ,    
. Тази верига има резонансни свойства. Изследвайте интервала от честоти [2 kHz – 20 kHz] и определете резонансната честота  с точност 100 Hz. [1.5 т.] 
	б) От получените дотук данни изчислете стойността на индуктивността . [1.0 т.]
	в) Измерете зависимостите на напрежението  върху резистора и на напрежението  върху  веригата от честотата в подходящ интервал около резонансната честота. Винаги измервайте последователно двете напрежения при една и съща честота! Данните попълнете в таблица. [2.0 т.]
	г) От получените данни, използвайки подходящи променливи, постройте графика, която да изглежда права линия. [2.0 т.]
	д) От получената графика изчислете наново стойностите на резонансната честота  , капацитета  и индуктивността . [2.0 т.]  



Име на състезателя: 
Таблица за отговори:
	Зад 1 места на трите елемента (възможности 1-2, 2-3 или 3-4)
	 


	1.0 т.

	Зад 2а стойност на съпротивлението 
	
	0.5 т.

	Зад 2б зависимости  и  
	в таблица
	2.0 т.

	Зад 2в графика
	графика
	2.0 т.

	Зад 2г стойност на капацитета 
	
	1.0 т.

	Зад 3a  стойност на 
	
	1,5 т.

	Зад 3б  стойност на индуктивността 
	
	1,0 т.

	Зад 3в зависимости  и  
	в таблица
	2.0 т.

	Зад 3г графика
	графика
	2.0 т.

	Зад 3д стойности на резонансната честота  , капацитета  и индуктивността 
	


	2.0 т.



При проблеми от техническо естество звънете на 0886 154904 (М. Абрашев)     
