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Разполагате с: генератор на променливо напрежение, 2 мултицета, съединителни проводници, кламери с неизвестен радиус , вана, линийка, 3 бутилки, всяка с по 1.5 литра чешмяна вода, везна, сол (NaCl), тиксо, ножица, алуминиево фолио (внимавайте да не се порежете на ръбовете му!), фуния, милиметрова хартия.  
Всички измерени данни записвайте в предоставените ви листа с таблици. Крайните резултати с техните мерни единици записвайте в таблицата за отговори. Капацитетите и индуктивностите в използваните по-долу вериги са пренебрежими. 
Задача 1 
a) Разстоянието между два еднакви безкрайни успоредни цилиндрични проводника, всеки с радиус , е . Ако те пробождат перпендикулярно безкраен слой от слабопроводяща среда със специфичнa електричнa проводимост  и дебелина , електричното съпротивление  между тях се дава с формулата (валидна за )
 		(1) 			където  е неизвестна константа. 
Излейте трите бутилки чешмяна вода във ваната. Сглобете нужната електрическа верига за измерване на съпротивлението на водния слой между два вертикални кламера, потопени в нея. Мултицетите включете по начин, който е подходящ за измерване на малки съпротивления. Използвайте променливо напрежение с ефективна стойност 4 V и честота  2 kHz. Измерете съпротивлението  между кламерите при разстояние между тях   със стъпка 0.5 cm. Разположете кламерите във ваната така, че да са максимално далеч от стените на ваната. Табулирайте получените резултати. [4 т.]
	б) Определете специфичната електрична проводимост  на водата от бутилките. За целта облепете 2 срещуположни стени (по-малките) на ваната с фолио. Изчислете съпротивлението  на чешмяната вода между двата листа фолио и специфичната й електрична проводимост . Запишете в таблицата за отговори и стойностите на допълнително измерените от вас геометрични величини. [2 т.]
	в) Използвайки стойността на получената специфичнa електричнa проводимост  за чешмяната вода от зад 1б и ур-ие (1), начертайте данните от зад 1а на подходяща графика и от нея изчислете радиуса  на кламерите и стойността неизвестната константа . [3 т.]
Задача 2 
а) Добавяйте последователно такова количество сол във водата, така че да получите 4 солени разтвори с масова концентрация  0.50%, 1.00%, 1.50% и 2.00%. Използвайки двата листа фолио от зад 1б, направете нужните измервания и изчислете електричната проводимост  на тези разтвори. Предположете, че е валидна формулата 
   	(2) 
Начертайте зависимостта на специфичната електрична проводимост  от масовата концентрация  на солените разтвори на графика. Изчислете от графиката параметъра . [4 т.]
б) Всъщност формула (2) не описва много добре експерименталната зависимост. Ако предположите, че по-добро описание е зависимостта      	(3) 
използвайки подходящи променливи, начертайте друга графика, и от нея изчислете числото . [2 т.]

Таблица за отговори:
	Зад 1б Стойност на съпротивлението  на водата между двата листа фолио
	

	Зад 1б Стойност на специфичната електрична проводимост  на водата
	

	Зад 1б Стойности на допълнително измерените
величини
	

	
Зад 1в Радиус на кламера 

	

	
Зад 1в Стойност на константата  във формула (1)

	

	
Зад 2а Стойност на коефициента  във формула (2)

	

	
Зад 2б Стойност на числото  във формула (3)

	


При съмнения за изгорял предпазител в мултицетите и/или проблеми от техническо естество звънете на 0886 154904 (М. Абрашев)     
